**Тест СОУТ для экспертов**

Контрольные вопросы по курсу «Специальная оценка условий труда на рабочих местах».

**К какому классу условий труда относятся условия труда на рабочем месте при наличии вредных производственных факторов, превышающих уровни, установленные нормативами нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего**

* а) к первому;
* б) ко второму;
* в) к третьему;
* г) к четвертому.

**Как оформляются результаты специальной оценки условий труда**

* а) составляется сводная ведомость специальной оценки условий труда;
* б) составляется сводная ведомость специальной оценки условий труда в целом по организации с приложением карт аттестации по каждому рабочему месту, подписанных работниками;
* в) составляется отчет о проведении специальной оценки условий труда.

**Ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда проводится не позднее, чем**

* а) тридцать календарных дней со дня утверждения отчета;
* б) полгода со дня утверждения отчета;
* в) в течение года.

**Какие установлены сроки проведения специальной оценки условий труда**

* а) не реже 1 раза в 3 года;
* б) не реже одного раза в пять лет со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда;
* в) ежегодно.

**Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда подается**

* а) в отношении рабочих мест, на которых вредные и опасные факторы не выявлены;
* б) в отношении рабочих мест, на которых выявлены вредные и опасные факторы.

**В случае, если вредные и опасные производственные факторы не идентифицированы, условия труда признаются**

* а) оптимальными;
* б) допустимыми;
* в) вредными.

**Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда действительна в течение**

* а) одного года;
* б) в течение трех лет;
* в) в течение пяти лет.

**Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда может быть продлена на**

* а) один год;
* б) на три года;
* в) на пять лет.

**Решение о невозможности проведения измерений вредных и опасных производственных вредных факторов принимает**

* а) комиссия;
* б) работодатель;
* в) организация, проводящая специальную оценку условий труда.

**Отчет о проведении специальной оценки условий труда составляет**

* а) работодатель;
* б) организация, проводящая специальную оценку условий труда.

**Рабочие места, характеризующиеся совокупностью следующих признаков: профессии или должности одного наименования; осуществляющие одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме рабочего времени при ведении однотипного технологического процесса с использованием одинаковых производственного оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и сырья; обеспечены одинаковыми СИЗ, это**

* а) нестационарные места;
* б) аналогичные места.

**В состав комиссии входят**

* а) руководитель и специалисты организации, в которой проводится аттестация рабочих мест;
* б) специалисты организации, в которой проводится аттестация рабочих мест и представители организации, проводящей специальную оценку условий труда.

**Напряженность трудового процесса характеризуется**

* а) наблюдением за экраном видеотерминала;
* б) перемещением груза вручную;
* в) прижатием инструмента к обрабатываемой поверхности.

**Рабочее место, местонахождение которого, а также его техническое оснащение не имеет постоянного характера это**

* а) стационарное место;
* б) нестационарное место.

**К химическим опасным и вредным производственным факторам относится**

* а) параметры световой среды;
* б) антибиотики;
* в) бактерии и вирусы.

**Условия труда подразделяются на**

* а) 2 класса;
* б) 3 класса;
* в) 4 класса.

**К физическим опасным и вредным производственным факторам относится**

* а) патогенные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности;
* б) повышенный уровень шума, вибрации;
* в) монотонность труда.

**Внеплановая специальная оценка условий труда проводится**

* а) после замены производственного оборудования, которое способно оказать влияние на уровень воздействия вредных и производственных факторов на работников;
* б) при создании нового рабочего места;
* в) после изменения технологического процесса, которое способно оказать влияние на уровень воздействия вредных и производственных факторов на работников.

**Тяжесть труда определяется**

* а) длительностью сосредоточенного наблюдения;
* б) монотонностью действий или обстановки;
* в) подъемом и перемещением груза вручную.

**Оценка микроклимата определяется**

* а) уровнем искусственного, естественного освещения;
* б) температурой, влажностью, скорость движения воздуха;
* в) уровнем шума, вибрации.

**Микроклимат подразделяется на**

* а) охлаждающий;
* б) нагревающий;
* в) увлажняющий.

**Класс (подкласс) условий труда может быть снижен**

* а) работодателем;
* б) комиссией;
* в) организацией, проводящей специальную оценку условий труда.

**В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных СИЗ класс (подкласс) условий труда может быть снижен**

* а) только на одну степень;
* б) более чем на одну степень.

**На сколько классов по степени опасности подразделяются вредные вещества**

* а) на три класса;
* б) на четыре класса;
* в) на пять классов.

**Какой производственный фактор может создать угрозу жизни, обусловить высокий риск острого профессионального заболевания в период трудовой деятельности**

* а) вредный фактор;
* б) опасный фактор.

**Внеплановая специальная оценка условий труда проводится в течение**

* а) трех месяцев;
* б) шести месяцев;
* в) одного года.